**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA** **Nr. 30/9**

1.Būvizstrādājuma ražotājs:

**Nicoll Polka Sp. z.o.o., Energetyczna 6, 56-400 Oleśnica**

2. Būvizstrādājuma nosaukums:

**Zema trokšņa iekšējās kanalizācijas polipropilēna cauruļu un veidgabalu sistēma POLIphon un dBlue ar skavām POLIclamp**

3. Būvizstrādājuma statistiskā klasifikācija:

**PKWiU: 22.23.19.0:**

4. Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums un izmantošanas joma:

**Caurules un veidgabali POLIphon un dBlue paredzēti notekūdeņu bezspiediena novadīšanai iekštelpu kanalizācijā, ar temperatūru līdz 90°C, izmēru klāstā 32-160mm. Zema trokšņa kanalizācijas cauruļu un veidgabalu sistēma POLIphon un dBlue pazemina emitētā trokšņa līmeni dzīvojamās ēkās.**

5. Tehniskā specifikācija:

**Tehniskā aprobācija Nr. AT-15-8742/2011 “Zema trokšņa iekšējās kanalizācijas poluipropilēna (PP) caurules un veidgabali POLIphon un dBlue”, 2011.g., ko izdevis Būvniecības Tehnikas Institūts Varšavā.**

6. Būvizstrādājuma tipa deklarētās tehniskās īpašības:

**Zema sieniņu raupjuma pakāpe,   
noturība pret augstu notekūdeņu temperatūru (90°C ilgstoši, 95°C īslaicīgi),   
augsta trokšņu redukcijas pakāpe kanāla iekšpusē (4,0 L/s-19dB)**

7. Paziņotās iestādes identifikācijas numurs:

**nav piemērojams**

Ražotājs ar pilnu atbildību deklarē, ka būvizstrādājums atbilst 5.punktā norādītajai tehniskajai specifikācijai

Oleśnica, 03.08.2015. Aneta Soltysiak  
 Kvalitātes nodaļas un laboratorijas vadītāja